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一、采购需求
1、 采购物资：功率超声相控阵；采购数量：1台；总预算：9万元。
2、 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系项目组老师叶选杰，联系方式18958751598）
	序号
	商品名称
	技术参数
	数量
	单位
	最高单价
	总价
	图片
	备注

	1
	功率超声相控阵
	1.换能器通道数目:128
2.换能器阵元中心频率:500kHz±10%
3.曲率半径:R=115.3±0.5mm
4.开口直径D=114.1±0.5mm
5.阵元直径:d=9±0.1mm
6.有效焦距H=90±5mm
7.单通道支持最大功率:≥1W/cm²
8.单阵元位置精度:≤0.05mm~
9.换能器防水等级:IP68
10.换能器耐电压:≥1500V
	1
	台
	90000
	90000
	
	




[bookmark: _GoBack]二、相关要求
1. [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。
2. 质保期：验收合格后，提供不少于1年的免费产品质保。
3. 供货期：合同签订后，供货商接到发货通知后，60个工作日内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。 
4. 售后服务：若报修，乙方应及时安排工作人员对接维修，要在10个工作日内维修完毕，若有特殊材料货期问题可另行商讨维修时长；因产品本身质量问题，乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。
5. 到货地点：浙江大学温州研究院指定地点。
	



6. 对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人叶选杰：18958751598



三、响应须知
（1） 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。
（2） 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（3） 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。
报价供应商需将加盖公章的报价单（附件2）及营业执照文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。




